Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wybudowanie połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami osiedla studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3a 80-210 Gdańsk

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych lub organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000 zł, przez zamawiających publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia
[bookmark: _Hlk238465414]Wybudowanie połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami osiedla studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia
· Wybudowanie kanalizacji kablowej składającej się z rury typu arot 110 oraz trzech studni SKR-1. Studnie należy posadowić zgodnie z Załącznikiem nr 1  - rys. planu sytuacyjnego. Pod drogą wykorzystać istniejący przepust. Wprowadzenie rur z budynku należy zabezpieczyć z wykorzystaniem dedykowanych przepustów kablowych gazo i wodo-szczelnych. Końce rury wprowadzonych do budynku i w studniach kablowych należy zabezpieczyć stosując uszczelnienia.
· Wewnątrz budynków ułożenie okablowania w istniejących trasach kablowych , w przypadku braków wykonać trasę kablową z rur PCV
· obsługę geodezyjną dla nowo położonej kanalizacji teletechnicznej;
· światłowody należy ułożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 – schemat połączeniowy światłowodów.
· Instalację wykonać światłowodem 48j G.652D lsoh
· Światłowody w serwerowniach należy zakończyć na przełącznicy światłowodowej umożliwiającej zakończenie światłowodu 48J złączami LC/UPC duplex (720 szt), przełącznicę należy zlokalizować  w wolnym polu. Ostateczną lokalizację przełącznicy uzgodnić z działem informatycznym Inwestora.
· Dostawa i wymiana stojaka RACK na U42 , przełożenie wyposażenia DS1
· W kanalizacji teletechnicznej światłowód prowadzić w rurce osłonowej.
· Montaż listew instalacyjnych PCV w obiektach – 182 m.
· Pomiar włókien 
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3.3. Materiały wyjściowe
Nazwa materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji przetargowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w STWiORB).

4. Warunki prowadzenia robót
4.1. Wykonawca powinien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:
· Obowiązujących Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych
· Poleceniach Zamawiającego oraz powinien zachować zasady wiedzy technicznej.
Uwaga:
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa.


4.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymogi określone w:
· Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
· Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r.  ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
· Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360)

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które posiadają:
· oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
· deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,
· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
· gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi.

Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna być przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).
Nazwy materiałów, urządzeń oraz producentów bądź dostawców, które są przywołane w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, nienarzucone. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od przywołanych w dokumentacji przetargowej.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości.
Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano	– montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
4.4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w funkcjonującej placówce naukowo- badawczej. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien wykonać niezbędne prace :
1. Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, dojazdu pożarowego, dostępu do samochodów dostawczych itp.
2. Prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia.
3. Wyznaczyć stanowiska postojowe dla samochodów Wykonawcy.
4. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych.
5. Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów realizacji. Na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i Zamawiającym.
6. Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych z Użytkownikiem.
7. Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów wyremontowanych w latach ubiegłych.
8. Organizację placu budowy na poszczególnych etapach realizacji robót, należy uzgodnić z Zamawiającym.
9. Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót objętych zamówieniem.
10. Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochronę mienia obiektu.
11. Wszelkie prace zanikowe zgłosić przed zakryciem.
12. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
13. Sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób.
14. Wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu.
15. Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego.
16. Prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

5 Pozostałe warunki realizacji zamówienia.
Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji obszar objęty frontem robót. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1) dozór budowy,
2) utrudnienia związane z realizacją zadania.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w całkowitej kwocie wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bez wstrząsową technologię wykonywania robót.

Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu całkowitym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu całkowitym.

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu całkowitym kosztów:
1) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,
2) zabezpieczenia  miejsca  prowadzenia  robót,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
3) wykonania dokumentacji powykonawczej,
4) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszą być skalkulowane w wynagrodzeniu całkowitym za realizację przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w obiektach czynnych. Każde prace związane z wyłącznie prądu należy ustalać z Działam Budowlano – Technicznym co najmniej trzy dni wcześniej.

ZAŁĄCZNIKI:
[bookmark: _Hlk239147716]Załącznik nr 1 - rys. planu sytuacyjnego.
Załącznik nr 2 – schemat połączeniowy światłowodów.
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Załącznik nr 1 - rys. planu sytuacyjnego.
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[image: ]Załącznik nr 2 – schemat połączeniowy światłowodów.
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