ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | **Punktacja** |
| **I** | **Projektor multimedialny - szt. 8** | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………Producent: ………………………………… Typ aparatu …………………………………………… (nazwa, kraj)Rok produkcji: ………………………………… |
| 1. | Jasność - min 3500 ANSI Lm | TAK |  |  |
| 2. | Jasność - powyżej 3500 ANSI Lm | TAK/NIEpodać |  | TAK=10pktNIE=0pkt |
| 3. | Rozdzielczość natywna 1280 x 800 WGXA | TAK |  |  |
| 4. | Kontrast minimum 9000 :1 | TAK |  |  |
| 5. | Kontrast powyżej 9000 :1 | TAK/NIEpodać |  | TAK=10pktNIE=0pkt |
| 6. | Obiektyw F=2,4 – 3.1 , f=17,9 – 29,05 | TAK |  |  |
| 7. | Technologia DLP | TAK |  |  |
| 8. | Żywotność lampy min:1. 8000h w trybie ekonomicznym
2. 3500h w trybie wysokiej jasności
 | TAKTAK |  |  |
| 9. | Głośnik: min. 20 WAT | TAK |  |  |
| 10. | Przyłącza co najmniej:   1. min. 1 x HDMI (obraz i dźwięk)
 | TAK/podać ilość gniazd |  | 1 HDMI =0pkt2 i więcej HDMI= 5pkt |
| 1. 1 x RCA
2. 1 x D-sub 15-pin (kompatybilne z component)
3. 1 x USB typ A
4. 1 x USB typ B
5. 1 x RJ-45 LAN (możliwość sterowania projektorem przez sieć)
6. Wyjście na monitor 1 x 15-pin Mini D-sub
 | TAKTAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
| 11. | Poziom szumu max. 31 dB w trybie eco | TAK |  |  |
| 12. | Korekcja ręczna i automatyczna zniekształceń trapezowatych (V= +/- 30°) | TAK |  |  |
| 13. | Współczynnik projekcji: 1,2 – 2,04 : 1 | TAK |  |  |
| 14. | Odległość projekcji [m] 0.76 – 13.53 | TAK |  |  |
| 15. | Obsługiwane rozdzielczości (min):1) 1920 x 1080; 2) 1680 x 1050 3) 1600 x 1200 (UXGA)4) 1440 x 900 (WXGA+)5) 1280 x 10246) 1280 x 960 (SXGA) 7) 1280 x 800 (WXGA) 8) 1280 x 768 (WXGA)9) 1280 x 720 (720p)10) 1280 x 80011) 800 x 600 (SVGA)12) 640 x 480  | TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
| 16. | Funkcja:1. menu w języku polskim
2. dostosowanie geometrii obrazu automatyczne – funkcja z pilota
 | TAKTAK |  |  |
| 17. | Wyposażenie:1. pilot
 | TAK |  |  |
| 18. | Funkcje pilota:1. automatyczne dostosowanie geometrii obrazu;
2. funkcja lupy;
3. kontrola audio;
4. kontrola trybu lampy;
5. korekcja efektu trapezowego;
6. proporcje obrazu;

 7) wybór źródła sygnału;  8)wyciszenie AV;  9)zatrzymanie obrazu; 10)zoom cyfrowy | TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
| **II** | **Ekran elektryczny wraz z montażem** **- szt. 5** | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………Producent: ………………………………… Typ aparatu …………………………………………… (nazwa, kraj)Rok produkcji: ………………………………… |
| 1. | Wielkość ekranu szerokość 147 x wysokość 108 (4:3) (+/- 5%) | TAK |   |  |
| 2. | Kaseta ekranu: biała, wykonana ze stali | TAK |  |  |
| 3. | Powierzchnia: Matt White | TAK |  |  |
| 4. | Ramka czarna  | TAK |  |  |
| 5. | Pilot radiowy, zasięg min 15m | TAK |  |  |
| **III** | **Warunki Serwisu Gwarancyjnego** | Wymagana odpowiedz |  |  |
| 1. | 1. **Projektory** – okres gwarancji producenta min 36 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
 |  TAKpodać | ………………… miesięcy |  |
| 1. **Ekrany** – okres gwarancji producenta min 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego
 |  TAKpodać | ………………… miesięcy |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez autoryzowany serwis producenta | podać |  |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: telefon, fax, e-mail | podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) *…………………………..…..................……..........………………...* podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |