ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | **Punktacja** |
| **I** | **Projektor multimedialny - szt. 8** | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………  Producent: ………………………………… Typ aparatu ……………………………………………  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ………………………………… | | | | |
| 1. | Jasność - min 3500 ANSI Lm | TAK |  |  |
| 2. | Jasność - powyżej 3500 ANSI Lm | TAK/NIE  podać |  | TAK=10pkt  NIE=0pkt |
| 3. | Rozdzielczość natywna 1280 x 800 WGXA | TAK |  |  |
| 4. | Kontrast minimum 9000 :1 | TAK |  |  |
| 5. | Kontrast powyżej 9000 :1 | TAK/NIE  podać |  | TAK=10pkt  NIE=0pkt |
| 6. | Obiektyw F=2,4 – 3.1 , f=17,9 – 29,05 | TAK |  |  |
| 7. | Technologia DLP | TAK |  |  |
| 8. | Żywotność lampy min:   1. 8000h w trybie ekonomicznym 2. 3500h w trybie wysokiej jasności | TAK  TAK |  |  |
| 9. | Głośnik: min. 20 WAT | TAK |  |  |
| 10. | Przyłącza co najmniej:   1. min. 1 x HDMI (obraz i dźwięk) | TAK/  podać ilość gniazd |  | 1 HDMI =0pkt  2 i więcej HDMI= 5pkt |
| 1. 1 x RCA 2. 1 x D-sub 15-pin (kompatybilne z component) 3. 1 x USB typ A 4. 1 x USB typ B 5. 1 x RJ-45 LAN (możliwość sterowania projektorem przez sieć) 6. Wyjście na monitor 1 x 15-pin Mini D-sub | TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK |  |  |
| 11. | Poziom szumu max. 31 dB w trybie eco | TAK |  |  |
| 12. | Korekcja ręczna i automatyczna zniekształceń trapezowatych (V= +/- 30°) | TAK |  |  |
| 13. | Współczynnik projekcji: 1,2 – 2,04 : 1 | TAK |  |  |
| 14. | Odległość projekcji [m] 0.76 – 13.53 | TAK |  |  |
| 15. | Obsługiwane rozdzielczości (min):  1) 1920 x 1080;  2) 1680 x 1050  3) 1600 x 1200 (UXGA)  4) 1440 x 900 (WXGA+)  5) 1280 x 1024  6) 1280 x 960 (SXGA)  7) 1280 x 800 (WXGA)  8) 1280 x 768 (WXGA)  9) 1280 x 720 (720p)  10) 1280 x 800  11) 800 x 600 (SVGA)  12) 640 x 480 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 16. | Funkcja:   1. menu w języku polskim 2. dostosowanie geometrii obrazu automatyczne – funkcja z pilota | TAK  TAK |  |  |
| 17. | Wyposażenie:   1. pilot | TAK |  |  |
| 18. | Funkcje pilota:   1. automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; 2. funkcja lupy; 3. kontrola audio; 4. kontrola trybu lampy; 5. korekcja efektu trapezowego; 6. proporcje obrazu;   7) wybór źródła sygnału;  8)wyciszenie AV;  9)zatrzymanie obrazu;  10)zoom cyfrowy | TAK  TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK  TAK |  |  |
| **II** | **Ekran elektryczny wraz z montażem**  **- szt. 5** | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………  Producent: ………………………………… Typ aparatu ……………………………………………  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ………………………………… | | | | |
| 1. | Wielkość ekranu szerokość 147 x wysokość 108 (4:3) (+/- 5%) | TAK |  |  |
| 2. | Kaseta ekranu: biała, wykonana ze stali | TAK |  |  |
| 3. | Powierzchnia: Matt White | TAK |  |  |
| 4. | Ramka czarna | TAK |  |  |
| 5. | Pilot radiowy, zasięg min 15m | TAK |  |  |
| **III** | **Warunki Serwisu Gwarancyjnego** | Wymagana odpowiedz |  |  |
| 1. | 1. **Projektory** – okres gwarancji producenta min 36 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK  podać | ………………… miesięcy |  |
| 1. **Ekrany** – okres gwarancji producenta min 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK  podać | ………………… miesięcy |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez autoryzowany serwis producenta | podać |  |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: telefon, fax, e-mail | podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)  *…………………………..…..................……..........………………...*  podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych  do występowania w imieniu wykonawcy | | | | |