ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na:
1. wykonywaniu serwisu urządzeń systemu zwalczania bakterii z rodzaju Legionella  i utrzymaniu go w ciągłej sprawności, w tym dokonywaniu przeglądów i konserwacji, usuwania usterek, napraw, zainstalowanego w budynku  w Gdańsku ul. Dębowa 1A oraz ul. Hallera 107 o nazwie handlowej JMS 8/1 i JMS 4/1
2. Usługi konserwacyjne i serwisowe muszą być prowadzone zgodnie z niniejszą umową i jej załącznikami, zaleceniami producenta, przepisami prawa, dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń, poleceniami Zamawiającego oraz uzgodnieniami z użytkownikami obiektów.
2. Strony ustalają następujący termin wykonania Przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie: 01.09.2026 r.
2) zakończenie: 30.08.2027 r.
3. Realizacja usługi serwisu i konserwacji instalacji Zamawiającego nastąpi przynajmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy serwis i konserwacja odbędzie się w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy

4. Wartość materiałów eksploatacyjnych w postaci elektrod miedzi i srebra dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizowanego przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy w zarezerwowanej przez Zamawiającego maksymalnej wysokości netto 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy), brutto 86 100,00zł ( słownie :osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100)). Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Rozliczenie za przeglądy i konserwacje nastąpi fakturami wystawionymi na podstawie podpisanych przez Strony protokołów częściowych po wykonaniu czynności objętych niniejszą Umową. Protokoły potwierdzające wykonanie czynności powinny być podpisane przez pracownika Działu Budowlano Technicznego

6. Za materiały eksploatacyjne, użyte przez Wykonawcę, Zamawiający będzie rozliczany po zakończeniu prac w danym miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

7. Miejscem realizacji Przedmiotu umowy są budynki:
- Węzeł ciepła przy ul. Dębowej 1a Gdańsk,
- Wydział Farmaceutyczny budynek Główny przy ul. Hallera 107 Gdańsk

8. W zakresie konserwacji i serwisu urządzeń JMS 8/1 i JMS 4/1:
· przegląd, kontrola działania urządzenia,
· kontrola zużycia, czyszczenie elektrod miedzi i srebra, 
· sprawdzenie parametrów zasilania elektrod, 
· sprawdzenie zgodności wskazań wodomierza,
· sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i obudowy

9. Dokonywanie doraźnych kontroli działania w/w systemu oraz działań interwencyjnych i naprawczych w okresie między serwisami na wezwanie Zamawiającego

10. Wymiany zużytych elektrod, będą wykonywane przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i wartości z Zamawiającym


