[image: image1.png]&Y GDANSKI

=y

¥ UNIWERSYTET
* MEDYCZNY





Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Nazwa i adres Zamawiającego. 
Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

2.  Tryb udzielenia zamówienia.

1) Zamówienie ofertowe  prowadzone   jest bez zastosowania rygorów   ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019) tj.  na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy, która stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania  zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość  jest równa lub przekracza kwotę 170 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie oceny  technicznej   możliwości adaptacji pomieszczenia 2.23 w bud. Nr 27  na pomieszczenie zamrażarek dla  Zakładu Medycyny  Laboratoryjnej pod kątem zwiększenia  obecnego obciążenia stropu o dodatkowe elementy wyposażenia. W pomieszczeniu   docelowo ustawionych kilka  zamrażarek niskotemperaturowych, zamrażarek zwykłych oraz  lodówek i  dewarów.  Szczegółowy wykaz urządzeń określa   załącznik nr  1 do opisu przedmiotu zamówienia. 
3.1. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia.

W ramach  realizacji przedmiotu zamówienia należy  wykonać:
1) Aktualizację inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla  wykonania zamówienia.
2) Ocenę techniczną  w zakresie niezbędnym do określenia możliwości ustawienia na  istniejącym stropie wskazanych w   załączniku zamrażarek i urządzeń.
3.2. Zamówienie   ma na celu  ocenę możliwości   adaptacji  pomieszczenia i obciążenia istniejącego stropu dodatkowymi urządzeniami  w celu  dostosowania  pomieszczenia  do bieżących potrzeb uczelni. 
3.3. Lokalizacja i charakterystyka budynku objętego  opracowaniem.

Budynek nr 27 znajduje się w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.  Pełni funkcję naukowo-dydaktyczną. 

Powierzchnia użytkowa: 3 400,76 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 074,33 m2

Kubatura: 15 185,00 m3

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

Budynek  był zrealizowany  w 2006 jako  dwukondygnacyjny  i w latach 2007-2008 został nadbudowany o  jedną kondygnację. Ściany zewnętrzne wykonano jako murowane  z cegły pełnej  ocieplonej  warstwą styropianu. Stropy żelbetowe typu  filigran, stropodach płaski, żelbetowy  docieplony wełną mineralną i kryty papą.
 
Objęte zapytanie pomieszczenie   2.29 znajduje się na I piętrze  budynku. 

3.4. Program zadania obejmuje    opracowanie dokumentacji uwzględniającej :
1) Weryfikację  maksymalnej nośności istniejącego stropu pod  kątem możliwości ustawienia  w nim oczekiwanej  liczby zamrażarek. W razie potrzeby określenia sposobów wzmocnienia istniejącego stropu i prac z tym związanych.
4. Zakres prac: 
4.1. Wytyczne  ogólne:

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Całość zamówienia
powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia/pozwolenia. Gotowa do wykonania przedmiotowych prac. 
4.2.  Wytyczne szczegółowe: 
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Sporządzenie inwentaryzacji budowlano – konstrukcyjnej budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia . 
2) Opracowanie oceny technicznej w celu weryfikacji  maksymalnej nośności istniejącego stropu pod  kątem możliwości ustawienia  w nim oczekiwanej  liczby zamrażarek..
a) określenie istniejącego stanu technicznego objętych oceną  elementów budynku; 
b) wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do przyjęcia ostatecznych rozwiązań projektowych;
c) określenie rodzaju i stopnia  ewentualnego zniszczenia, odkształcenia i zużycia istniejących elementów;
d) wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej;
e) sporządzenie obliczeń i opisów technicznych objętych oceną  elementów konstrukcyjnych budynku;
f) przedstawienie wniosków końcowych z określeniem możliwości  przebudowy tej części  budynku;
g) w przypadku konieczności wzmocnienia  stropu wskazanie  sposobu  wykonania  prac;

4. Wymogi wobec Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w opracowaniu   przedmiotu zamówienia   osób  posiadających odpowiednie  uprawnienia. Opracowanie  powinno zostać wykonana osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlano- konstrukcyjnej bez  ograniczeń, lub posiadającą  tytuł   rzeczoznawcy budowlanego, spełniającą wymogi określone zgodnie z postanowieniami: 

· Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 tj.) wraz z załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami,

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

· Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie  obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

5.   Nakład i   forma dokumentacji: 
1) Dokumentacja powinna  składać się z części: 

· graficznej (rysunkowej),

· opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

2) Dokumentację  należy dostarczyć w :

· wersji papierowej  w 3 egz. 

· wersji cyfrowej  1 egz. na nośniku CD lub w formie platformy udostępniania
Wersja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. 

Wersje elektroniczną dokumentacji – część  opisową należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Rysunki w formie grafiki wektorowej w  wersji edytowalnej  *dwg  i  oraz wersji nieedytowalnej *pdf. 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf. 
Wykonawca ma obowiązek załączyć do niniejszej dokumentacji oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
3) Do ekspertyzy  należy dołączyć kopię uprawnień wymaganych prawem 
do sporządzenia ekspertyzy technicznej, zaświadczenie o przynależności do Izby.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie uzupełniających pomiarów i wizji niezbędnych do celów wykonania opracowania,
b) umożliwienie Zamawiającemu wglądu do zamówionego opracowania w trakcie jego
sporządzania i uzgodnienia  z nim proponowanych  rozwiązań,
c) naniesienie poprawek i uzupełnień na własny koszt i we własnym zakresie nieścisłości
i błędów w dokumentacji również tych, które zostały odkryte na późniejszym etapie  prowadzenia  inwestycji;
d) poniesienie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia;
e) odpowiadania na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania w terminie do 5
dni roboczych
f) wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z celem,
któremu dokumentacja ma służyć,
g) wszelkie odkrywki elementów konstrukcyjnych należy po przeprowadzonych oględzinach doprowadzić do stanu pierwotnego. 

h) koszt wykonania  odkrywek oraz doprowadzenia o obiektu  do stanu pierwotnego  ponosi Wykonawca i należy  go ująć  w wynagrodzeniu  ryczałtowym. 

7. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.

8. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca  wizję lokalną budynków, których dotyczyć będą opracowywania,   z jednoczesnym zapoznaniem się z materiałami źródłowymi.
9. Po podpisaniu umowy konieczne jest odbycie wizji lokalnej.

10. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin pomieszczeń, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej.
