Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Specyfikacja rolet objętych umową
	Pozycja
	Zakres realizacji (typ rodzaj rolety)
	Szczegółowy opis

	
	
	 

	A
	B
	C

	1
	Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych, z prowadnicami białymi z aluminium;
materiał przyciemniający, gładki, jednobarwny - szary
	Opis w pkt. 1 i 2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych, z prowadnicami białymi z aluminium;
materiał podgumowany, gładki, jednobarwny - szary
	Opis w pkt. 1 i 3  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Rolety - parametry techniczne (wspólne dla obu rodzajów rolet):
· roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi,
· profil górny (do montażu w uchwytach) wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały,
· uchwyty montowane bezinwazyjnie,
· rura nawojowa z aluminium,
· profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały,
· oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi z hamulcem,
· sterowanie rolet odbywa się za pomocą trwałego, białego łańcuszka z PCV,
· dopuszczenie do budynków użyteczności publicznej,
· atest higieniczny.

2. Parametry techniczne materiału dla rolet przyciemniających:
· Tkanina 				- poliester,
· Kolor tkaniny			- szary,
· Przepuszczalność światła		- 20-30%,
· Gramatura tkaniny			- dobrana do zaproponowanego materiału i koloru, tak aby zachować
podaną przepuszczalność światła,
· Wzór				- bardzo delikatna struktura,
· Współczynnik trwałości koloru	- 7 (w skali do 8),
· Ognioodporność			- B1.

3. Parametry techniczne materiału podgumowanego dla rolet zaciemniających:
· Tkanina 				- poliester,
· Kolor tkaniny			- szary,
· Przepuszczalność światła		- 0%,
· Gramatura tkaniny			- dobrana do zaproponowanego materiału i koloru, tak aby zachować
podaną przepuszczalność światła,
· Wzór				- bardzo delikatna struktura,
· Współczynnik trwałości koloru	- 7 (w skali do 8),
· Ognioodporność			- B1.

Montaż rolet w oknach sterowanych za pomocą łańcuszka wraz z ich kolorem oraz przepuszczalnością światła - do uzgodnienia.
